JEC444(VD)別添第３/光触媒消臭性試験データ（2019/4/1改訂）

光触媒消臭性試験データ<□アンモニア臭、□アセトアルデヒド臭>

１．光触媒消臭性試験方法

　　　①　洗濯方法　　当協議会が定める洗濯法（JAFET標準配合洗剤使用）

　　　②　試験方法　　機器分析試験法（検知管法）

２．試験結果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指定試験機関名 | |  | | 報告書No.又は日付 | |  |
| 洗濯回数 | ０回 | | | | 回 | |
| 試験対象臭気  試験項目 | □アンモニア  □アセトアルデヒド | | | | □アンモニア  □アセトアルデヒド | |
| ガス減少率 | 合格基準：70％以上 | | | | | |
| 試験結果：□アンモニア　　　　　　　　　　 ％  　　　　　　　□アセトアルデヒド　　　　　　　％ | | | | 試験結果：□アンモニア　　　　　　　　　 ％  　　　　　　　□アセトアルデヒド　　　　　　％ | |
| 光触媒効果 | 合格基準：20ポイント以上 | | | | | |
| 試験結果：□アンモニア　　　　　　　　 ポイント  　　　　　　　□アセトアルデヒド　　　　 ポイント | | | | 試試験結果：□アンモニア　　　　　 ポイント  　　　　　　　　□アセトアルデヒド　　　　ポイント | |
| 試験試料明細 | | | | | | |
| ①試験申請者  （試験報告書と合致すること） | | |  | | | |
| ②試験生地№又は生地名  （試験報告書と合致すること） | | |  | | | |
| ③生地組織（■を付ける） | | | □わた・□糸・□織物・□編物・□不織布・□製品 | | | |
| ④生地混率（合計100%） | | |  | | | |
| ⑤加工年月日 | | |  | | | |
| ⑥加工場名 | | |  | | | |
| ⑦加工濃度 | | | ［％owf］ | | | |
| ＊最低加工濃度であること。 | | | |

注）本番生産を代表する試料で、未洗濯及び指定洗濯回数以上で試験を行うこと。

４．試験証明書の写し　　添付

５．試験サンプル　　右に添付