JEC 444(D)1別添第３/消臭性試験データ（2019/4/1改訂）

 [消臭性試験データ : 汗・加齢・排せつ・アンモニア単独臭]

１．消臭性試験方法（■を付ける）

　　　①　洗濯方法　　当協議会が定める洗濯法（JAFET標準配合洗剤使用）

　　　②　試験方法　　□官能評価実施マニュアル

　　　　　　　　　　　□機器分析試験法（検知管法又はガスクロマトグラフィー法）

２．臭気カテゴリー（■を付ける）

　　　□汗臭　　　□加齢臭　　　□排せつ臭　　　□アンモニア単独臭

３．試験結果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指定試験機関名 |  | 報告書No.又は日付 |  |
| 消臭率(%)機器分析 | 洗濯回数 | ｱﾝﾓﾆｱ | 酢酸 | ｲｿ吉草酸 | ﾉﾈﾅｰﾙ | ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ | 硫化水素 | ｲﾝﾄﾞｰﾙ |
| 0 回 | % | % | % | % | % | % | % |
| 回 | % | % | % | % | % | % | % |
| 官能検査 | 雰囲気臭 | 0 回 | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  |
| 回 | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  |
| 生地着臭 | 0 回 | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  |
| 回 | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  | ／6  |
| 試験試料明細 |
| ①試験申請者（試験報告書と合致すること） |  |
| ②試験生地No.又は生地名（試験報告書と合致すること） |  |
| ③生地組織（■を付ける） | □わた・□糸・□織物・□編物・□不織布・□製品 |
| ④生地混率（合計100%） |  |
| ⑤加工年月日 |  |
| ⑥加工場名 |  |
| ⑦加工濃度 | 　　　　[％owf] |
| ＊最低加工濃度であること |

注) 官能試験を省略し、機器分析試験のみで認証申請を行う場合は臭気成分減少率の基準値が高くなることに留意する。

注）本番生産を代表する試料で、未洗濯及び指定洗濯回数以上で試験を行うこと。

４．試験証明書の写し　　添付

|  |
| --- |
|  |

５．試験サンプル　　右に添付